|  |
| --- |
|  |

forskrift i

stamdata

GYLDIG FRA DD. MÅNED 2019

Ikrafttrædelse hurtigst muligt efter Forsyningstilsynets godkendelse.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | BESKRIVELSE | UDARBEJDET | KONTROLLERET | GENNEMGÅET | GODKENDT |
| 2 | HØRINGSUDGAVE | 16-01-2019 | 17-01-2019 | 18-01-2019 | 18-01-2019 |
| KAF | JMJ | ARY | ADA |
| 1 | PUBLICERET UDGAVE | 06-2017 | 06-2017 | 06-2017 | 06-2017 |
| USS | JHH | HLJ | ADA |

Revisionsoversigt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AFSNIT | ÆNDRING | REV | DATO |
| Alle | Gennemgående revideret i 2012 pga. indførelsen af Engrosmodellen | 2.0 | December 2012 |
| Alle | Revideret som udkast til pseudoforskrift i forbindelse med indførelse af flexafregning og Engrosmodel | 2.1 | Maj 2013 |
| - | Revideret som pseudoforskrift i forbindelse med indførelse af flexafregning og Engrosmodel | 2.2 | Juli 2013 |
| - | Revideret som pseudoforskrift i forbindelse med BRS-arbejdet  | 2.3 | September 2013 |
| - | Revideret i forbindelse med klargøring til høring. Definitioner er revideret, og kapitel 6 vedr. CVR ændret  | 2.4 | November 2013 |
| - | Revideret i overensstemmelse med høringsnotat af 25. februar 2014. Ændringerne fremgår i forskriften med ændringsmarkeringer | 2.5 | Februar 2014 |
| - | Revideret som følge af leveringspligt, flexafregning og målerhåndtering | 2.6 | Maj 2014 |
| - | Revideret som følge af høring maj 2014 | 2.7 | August 2014 |
| 5.0 | Sanktionslister tilføjet | 2.8 | September 2014 |
| - | Revideret som følge af ny elafgiftslov, flexafregning samt indførelse af nye stamdatafelter | 2.9 | Maj 2015 |
| - | Revideret som følge af høring maj 2015 | 2.10 | September 2015 |
| - | Opdateret dokumentnr. og dato efter Forsyningstilsynets metodegodkendelse | 2.11 | Marts 2016 |
| - | Revideret som følge af evaluering af reglerne i Engrosmodellen. Ny tidsfrist vedr. stamdataindsendelse ved målerskift, diverse præcisering og fejlrettelse | 2.12 | Marts 2017 |
| 1.3, 1.4, 1.22, 1.38, 4.7, 5.0 | Revideret i forbindelse med øget datakvalitet. Ændringerne vedrørende kontaktadresser og krav om anvendelse af koder til vask af adresser, samt en række mindre ændringer og præciseringer 1.3, 1.4, 1.22 og 1.38 Præcisering af definitioner.4.7 Tilrettet for at skelne mellem aktører og måleoperatører. Slettet kap. 5 | 2.13 | Januar 2019 |

Indhold

[1. Terminologi og definitioner 6](#_Toc535578176)

[1.1 Abonnement 6](#_Toc535578177)

[1.2 Elafgift 6](#_Toc535578178)

[1.3 Aktør 6](#_Toc535578179)

[1.4 Aktørstamdataregister 6](#_Toc535578180)

[1.5 Arbejdsdage 6](#_Toc535578181)

[1.6 Child målepunkt 6](#_Toc535578182)

[1.7 DataHub 6](#_Toc535578183)

[1.8 Elektronisk dataudveksling (EDI) 6](#_Toc535578184)

[1.9 Elforsyningsnet 6](#_Toc535578185)

[1.10 Elleverandør 6](#_Toc535578186)

[1.11 Fiksering 6](#_Toc535578187)

[1.12 Flexafregning 7](#_Toc535578188)

[1.13 Flytning 7](#_Toc535578189)

[1.14 Forbrug 7](#_Toc535578190)

[1.15 Gebyr 7](#_Toc535578191)

[1.16 GLN-nr. 7](#_Toc535578192)

[1.17 GSRN-nr. 7](#_Toc535578193)

[1.18 Kunde 7](#_Toc535578194)

[1.19 Kundeportal 7](#_Toc535578195)

[1.20 Leverandørskift 7](#_Toc535578196)

[1.21 Markedsportal 7](#_Toc535578197)

[1.22 Måleoperatør 7](#_Toc535578198)

[1.23 Målepunkt 8](#_Toc535578199)

[1.24 Målepunkts ID 8](#_Toc535578200)

[1.25 Netområde 8](#_Toc535578201)

[1.26 Nettab 8](#_Toc535578202)

[1.27 Netvirksomhed 8](#_Toc535578203)

[1.28 Obligatorisk grænse 8](#_Toc535578204)

[1.29 Parent målepunkt 8](#_Toc535578205)

[1.30 Produktion 8](#_Toc535578206)

[1.31 Refiksering 8](#_Toc535578207)

[1.32 Skabelonafregning 8](#_Toc535578208)

[1.33 Skæringsdato 9](#_Toc535578209)

[1.34 Tarif 9](#_Toc535578210)

[1.35 Tekniske målinger 9](#_Toc535578211)

[1.36 Timeafregning 9](#_Toc535578212)

[1.37 Transmissionsvirksomhed 9](#_Toc535578213)

[1.38 Tredjepart 9](#_Toc535578214)

[1.39 Tællerstand 9](#_Toc535578215)

[1.40 15/60-måling 9](#_Toc535578216)

[1.41 15/60-værdi 9](#_Toc535578217)

[2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 10](#_Toc535578218)

[2.1 Forskriftens formål og anvendelsesområde 10](#_Toc535578219)

[2.2 Hjemmel 10](#_Toc535578220)

[2.3 Sanktioner 10](#_Toc535578221)

[2.4 Klage 11](#_Toc535578222)

[2.5 Ikrafttræden 11](#_Toc535578223)

[3. Stamdataansvar 12](#_Toc535578224)

[3.1 Kontrol af stamdata i DataHub 13](#_Toc535578225)

[4. Stamdata, måledata og aktørstamdata 15](#_Toc535578226)

[4.1 Kunde 15](#_Toc535578227)

[4.2 Kunderelaterede stamdata 17](#_Toc535578228)

[4.3 Målepunktsrelaterede stamdata 18](#_Toc535578229)

[4.4 Adresser 23](#_Toc535578230)

[4.5 Engrosrelaterede stamdata 26](#_Toc535578231)

[4.6 Måledata 27](#_Toc535578232)

[4.7 Aktørstamdata 28](#_Toc535578233)

[5. Oversigter over forpligtelser og sanktioner 30](#_Toc535578237)

Læsevejledning

Denne forskrift indeholder alle generelle og specifikke krav vedrørende oprettelse og håndtering af stamdata i detailmarkedet for el.

Forskriften er bygget op således, at kapitel 1 indeholder terminologi og definitioner, som anvendes i de efterfølgende kapitler.

Kapitel 2 beskriver de overordnede generelle krav og forpligtelser, som Energinet stiller til markedsaktørerne ved varetagelsen af stamdata. Kapitel 2 indeholder tillige de forvaltningsmæssige bestemmelser i forskriften.

Kapitlerne 3 til 4 indeholder de mere specifikke krav til stamdataansvar, måledata og aktørstamdata.

Kapitel 5 indeholder oversigter over de relevante forpligtelser og sanktioner for aktørerne.

Forskriften er udgivet af den systemansvarlige virksomhed og kan hentes på:

[www.energinet.dk](http://www.energinet.dk)

# Terminologi og definitioner

## Abonnement

*En pris, angivet som et abonnement, er en pris pr. måned for en eller flere løbende ydelser vedr. målepunktets tilslutning og tilhørende services.*

## Elafgift

*Elafgift er en fast statslig afgift, der afregnes i en pris pr. kWh.*

## Aktør

*Fællesbetegnelse der omfatter netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig, der agerer i elmarkedet.*

## Aktørstamdataregister

*Et register over de aktører og måleoperatører, der har opfyldt de af Energinet opstillede krav i ”Vilkår for adgang til DataHub”. Registret er tilgængeligt i DataHubs markedsportal med specifikke oplysninger for aktører og måleoperatører.*

## Arbejdsdage

*Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling – Bilag 3: Definition af arbejdsdage.*

## Child målepunkt

*Et målepunkt som er tilknyttet et parent målepunkt.*

## DataHub

*En it-platform der ejes og drives af Energinet. DataHub håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark.*

## Elektronisk dataudveksling (EDI)

*Struktureret overførsel af data mellem virksomheder ad elektronisk vej.*

## Elforsyningsnet

*Samlet begreb for kollektive og direkte elforsyningsnet som defineret i elforsyningsloven.*

## Elleverandør

*En virksomhed, der*

*1) er optaget af Energinet som elleverandør i DataHub,*

*2) og*

* *sælger el til kunder og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet, eller*
* *køber el af producenter og sikrer varetagelsen af balanceansvaret for målepunktet.*

## Fiksering

*Fikseringen fastlægger, på baggrund af indsendte tidsserier til DataHub på fikseringstidspunktet, et foreløbigt afregningsgrundlag for balance- og engrosafregning. Yderligere fastlægges residualforbruget og fordelingskurven.*

## Flexafregning

*Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregningen.*

## Flytning

*Ændring af kunde på et målepunkt, som sker enten i form af en tilflytning eller en fraflytning.*

## Forbrug

*Anvendes synonymt med "almindeligt forbrug" (faktisk målte forbrug), og opgøres som det forbrug, der indgår i elmarkedet. Det omfatter ikke egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion samt egenproduktion på mindre VE-anlæg, der er fritaget for måling.*

## Gebyr

*En pris, angivet som et gebyr, er en pris for en enkeltstående ydelse vedr. målepunktets tilslutning og tilhørende services, pr. en given dato.*

## GLN-nr.

*Et 13-cifret entydigt identifikationsnummer af en netvirksomhed, elleverandør eller balanceansvarlig.*

## GSRN-nr.

*Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et målepunkts ID.*

## Kunde

*Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflytning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller en fysisk person.*

## Kundeportal

*Kundeportalen er en applikation udviklet af Energinet, der skal stilles til rådighed overfor kunder via elleverandørernes hjemmesider. Kundeportalen kan af kunden benyttes til fremvisning af forbrug og forespørgsler mv. på kundens målepunkter. Desuden har kunden mulighed for at kontakte sin elleverandør (pr. målepunkt) i forbindelse med leverandørskift mv.*

## Leverandørskift

*Skift af elleverandør på et målepunkt.*

## Markedsportal

*En webbaseret adgang til DataHub for aktører. Fra portalen er det muligt at udføre og følge forretningsprocesser i det danske elmarked.*

## Måleoperatør

*Virksomhed i markedet, som udfører opgaver uddelegeret af en aktør i forhold til indsendelse eller modtagelse af måledata og/eller aggregeringer fra DataHub Måleoperatører skal registreres i aktørstamdataregistret, og kan alene udveksle data med DataHub ud fra en opsætning defineret af den uddelegerende aktør. Aktørens ansvar som beskrevet i forskrifterne kan ikke uddelegeres.*

## Målepunkt

*Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, beregnes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et målepunkts ID.*

## Målepunkts ID

*Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som et GSRN-nr.*

## Netområde

*Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af elforsyningsloven, er givet bevilling til at drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet.*

## Nettab

*Den energimængde der forbruges i elforsyningsnettet. Måles som forskellen mellem den mængde energi, der leveres til elforsyningsnettet og den mængde energi, der leveres fra elforsyningsnettet.*

## Netvirksomhed

 *Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet.*

## Obligatorisk grænse

*Grænse for hvornår netvirksomheden obligatorisk timeafregner målepunkter som nærmere beskrevet i Forskrift H2: Skabelonafregning mv.*

## Parent målepunkt

*Et målepunkt med et eller flere child målepunkter tilknyttet. Der er ingen grænser for antal af child målepunkter, der kan tilknyttes til et parent målepunkt. Parent målepunkt bestemmer tilknytning til kunde og elleverandør.*

## Produktion

*Anvendes synonymt med "elproduktion" eller "nettoproduktion" og defineres som bruttoproduktion af generator minus egetforbrug til el- og kraftvarmeproduktion.*

## Refiksering

*Genberegning og arkivering af afregningsgrundlag i form af en arkiveret kopi af gældende tidsserier (evt. i aggregeret form), som er indsendt til DataHub ved tidspunktet for refiksering, som er nærmere beskrevet i denne Forskrift D1: Afregningsmåling, kapitel 4.*

## Skabelonafregning

*Dækker afregning af alt forbrug i et netområde, som ikke flex- eller timeafregnes. Forbruget er fordelt efter en skabelon for netområdet, jf. Forskrift H2: Skabelonafregning mv., og omfatter fx målepunkter, der aflæses årligt af kunden, og målepunkter hvor timeværdier hjemtages uden at blive anvendt i balanceafregningen.*

## Skæringsdato

*Dato og tidspunkt for den dag hvor et skift, fx et leverandørskift, flytning eller ændring af et priselement, skal træde i kraft. Tidspunktet er altid døgnets start, kl. 00.00, den pågældende dato.*

## Tarif

*En pris, angivet som en tarif, er en pris vedr. målepunktet som fastsættes pr. kWh.*

## Tekniske målinger

*Målinger til brug for driftsovervågning og driftsanalyse er nærmere beskrevet i Energinets tekniske forskrifter.*

## Timeafregning

*Timeafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug over 100.000 kWh, hvor netvirksomheden løbende hjemtager og distribuerer timeværdier, og hvor disse anvendes i balanceafregningen.*

## Transmissionsvirksomhed

*Transmissionsvirksomhed som defineret i elforsyningsloven.*

## Tredjepart

*Fysiske eller juridiske personer der agerer i elmarkedet på vegne af aktører eller kunder, men som ikke selv er aktør eller kunde. Fx kan mæglere og energirådgivere være tredjeparter.*

## Tællerstand

*Tællerstand vises på målepunktets elmåler og angiver det akkumulerede eller salderede forbrug eller produktion.*

## 15/60-måling

*Fjernaflæst måling på kvarters eller timebasis der indgår i balanceafregning. I Vestdanmark angives produktion/udveksling på kvartersbasis og forbrug på timebasis. I Østdanmark anvendes kun timebasis med undtagelse af produktion på nyere havvindmølleparker startende med Rødsand 2.*

## 15/60-værdi

*En måleværdi der er fremkommet ved 15/60 måling.*

# Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser

## Forskriftens formål og anvendelsesområde

Forskriften er jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 i Systemansvarsbekendtgørelsen[[1]](#footnote-2) udarbejdet efter drøftelser med net- og transmissionsvirksomheder og elleverandører, og har været i ekstern høring inden anmeldelse til Forsyningstilsynet.

Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til de relevante aktører på det danske elmarked for håndtering af stamdata. Kravene fremgår ikke direkte af gældende ret, herunder elforsyningslovens regler. Kravene kræver derfor metodeanmeldelse til Forsyningstilsynet.

Forskriften henvender sig til alle aktører i markedet, og angiver de rettigheder og forpligtelser, som disse aktører er underlagt i forbindelse med oprettelser, behandling og udveksling af stamdata for målepunkter.

Forskriften har gyldighed inden for rammerne af Elforsyningsloven[[2]](#footnote-3).

## Hjemmel

Energinet er i henhold til elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 7, ansvarlig for etablering og drift af en DataHub. Som ansvarlig for drift af DataHub skal Energinet fastsætte objektive, ikkediskriminerende og offentlige tilgængelige vilkår for brugernes adgang til at benytte Energinets ydelser. Forskriften er udstedt med hjemmel i § 28, stk. 2, nr. 7, nr. 12 og nr. 13, og § 31, stk. 2 i Elforsyningsloven og § 7, stk. 1, nr. 3-4 samt § 8, stk. 1, nr. 1-3 i Systemansvarsbekendtgørelsen.

## Sanktioner

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af forskriften, jf. 2.1 ovenfor.

Såfremt en aktør groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3 meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om aktørens hele eller delvise udelukkelse fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Konstaterer Energinet tilsidesættelse af forpligtelser vedrørende netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, har Energinet pligt til at orienterer Energinet energi-, forsynings- og klimaministeren om forholdet.

Såfremt aktørens forpligtelser vedrører oplysninger om måling af elektricitet, som anført i Elforsyningslovens § 22, stk. 3, og disse forpligtelser ikke opfyldes, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningslovens § 85 c, stk. 1 samt eventuelt daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Forsyningstilsynet i henhold til Eeforsyningslovens § 86, stk. 1.

I kapitel 5 er der anført en nærmere beskrivelse af proceduren ved sanktionering samt oversigter over de for aktørerne relevante forpligtelser og sanktioner.

Oversigterne indeholder alene angivelse af de sanktioner, som følger af Elforsyningslovens regler ved manglende opfyldelse af en aktørs forpligtelser. Hvis manglende opfyldelse af aktørens forpligtelser tillige indebærer overtrædelse af øvrig lovgivning, kan dette naturligvis medføre øvrige sanktioner, som måtte følge af sådanne regler.

## Klage

Klage over forskriften kan jf. § 7, stk. 3 og § 8, stk. 3 i Systemansvarsbekendtgørelsen indbringes for Forsyningstilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klager over Energinets forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men dog for en domstol eller ombudsmanden.

Afgørelser truffet af Energinet, der medfører afregistrering af en aktør, som bruger DataHub, kan desuden af aktøren, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, jf. Elforsyningslovens § 31, stk. 5.

## Ikrafttræden

Nærværende forskrift træder i kraft 1. april 2019, under forudsætning af Forsyningstilsynets forudgående godkendelse, og afløser Forskrift I: Stamdata af 6. juli 2018

Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til Energinets kontaktperson for denne forskrift, som anført på Energinets hjemmeside [www.energinet.dk](http://www.energinet.dk).

Forskriften anmeldes til Forsyningstilsynet efter reglerne i elforsyningslovens § 73 a, bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for fastsættelse af tariffer mv[[3]](#footnote-4) § 1 samt systemansvarsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2.

# Stamdataansvar

For at DataHub kan understøtte det danske detailmarked for el, er det nødvendigt, at de relevante og tilstrækkelige stamdata er registreret for hvert målepunkt. Stamdata omfatter flere typer af data, som forskellige aktører er ansvarlig for.

Der skelnes således mellem 3 overordnede typer af stamdata:

1. Kunderelaterede stamdata
2. Målepunktsrelaterede stamdata
3. Engrosrelaterede stamdata

Nærmere beskrivelse af stamdata og ansvar er beskrevet i kapitel 4.

Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør skal indsamle, indmelde og vedligeholde stamdata i DataHub ~~i henhold til enhver tid gældende dansk og europæisk lov og Energinets forskrifter.~~ Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning fra Energinet, at fremlægge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som aktøren jf. kapitel 4 registrerer i DataHub.

Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata samme dag eller 1. arbejdsdag efter ændringen træder i kraft hos aktøren, medmindre andet eksplicit er angivet i forbindelse med markedsprocesser i øvrige forskrifter. Ved skift af måler, herunder opdatering af målepunktsart samt målerdata for den fysiske måler, gælder at stamdata skal opdateres senest 6. arbejdsdag efter skæringsdato. Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, videresendes disse senest 1 time efter modtagelsen til de relevante modtagere heraf, som nærmere anført i kapitel 6.

**Elleverandøren** er ansvarlig for alle kunderelaterede stamdata, samt tilknytninger af Energinets tariffer (herunder afgifter), jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold.

Det indebærer bl.a. en forpligtigelse til at indberette og vedligeholde:

* Kundenavn(e)
* Kundens adresser til brug for netvirksomheden
* Kunde CPR- eller CVR-nr.
* Registrering af om kunden har elvarme, samt dato for ændring
* Vedligeholde tilknytninger af Energinets tariffer (herunder elafgifter) i DataHub

**Netvirksomheden** er ansvarlig for alle målepunktsrelaterede stamdata for de målepunkter, som netvirksomheden er måleansvarlige for, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling. Netvirksomheden er herudover stamdataansvarlig for egne engrosrelaterede stamdata.

Det indebærer bl.a. en forpligtelse til, at:

* Indsamle alle stamdata i forbindelse med nettilslutning af nye anlæg.
* Indsende afbrydelse og gentilslutning samt nedlæggelse af målepunkter til DataHub.
* Indsende og vedligeholde alle målepunktsrelaterede stamdata, herunder målernumre, målepunktadresser, type af målepunkter, afregningsformer, aflæsningsformer, estimeret årsforbrug mv. pr. målepunkt til DataHub.
* Oprette og vedligeholde prislister for egne nettariffer, abonnementer og gebyrer i DataHub.
* Vedligeholde tilknytninger pr. målepunkt for egne nettariffer, abonnementer og gebyrer pr. målepunkt.
* Indberette eventuelle behov for ændringer af tilknytninger af elafgifter til Energinet. Energinet indsender ændringerne til DataHub på målepunkter, hvor ansvaret for vedligehold af elafgifter på målepunktet påhviler netvirksomheden.
* Via beskrivelsen for priselementet meddele, hvis tariffen indgår i et forsøg med fleksibel tariffering.

**Energinet** er ansvarlig for at oprette og vedligeholde engrosrelaterede stamdata fra Energinet. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at:

* Oprette og vedligeholde prislister for Energinets tariffer, herunder elafgifter.
* Vedligeholde tilknytninger for systemtarif, nettarif og PSO pr. målepunkt, hvor ansvaret for vedligehold på målepunktet påhviler Energinet.
* Ændre tilknytninger i elafgifter på målepunktet på vegne af netvirksomheden.

## Kontrol af stamdata i DataHub

Elleverandøren og netvirksomheden kan til kontrolformål anmode DataHub om at få tilsendt stamdata for de målepunkter, som de i udtræksøjeblikket har ansvaret for – eller har anmeldt at få ansvaret for.

Anmodningen kan foretages på to måder:

* Anmodning sendes som EDI-meddelelse til DataHub, der automatisk returnerer ønskede stamdata som EDI-meddelelse.
* Anmodning kan foretages via udtræk fra DataHubs markedsportal.

Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer. CPR-nr. er undtaget fra denne kontrol, da det ikke kan medtages i udtræk fra DataHub. Som minimum skal denne kontrol udføres på følgende måde:

1. Der skal månedligt udtages stamdata i en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter[[4]](#footnote-5) uanset mængden af stamdata for den pågældende aktør
2. Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse mellem stamdata i aktørens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige stamdata i de systemer for målepunkter de er ansvarlige for, hvorefter aktøren skaber konsistens for alle stamdata, for alle målepunkter, der ikke er identiske.

Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata relateret til alle aktørens målepunkter hver måned.

Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet redegøre for, og i nødvendigt omfang dokumentere, egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub og data i aktørens egne systemer. Til kontrol af datakonsistens stiller Energinet et værktøj til rådighed for markedsaktørerne.

Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, som aktøren ikke er ansvarlig for, skal denne gøre dataejer opmærksom på forholdet, således at det kan rettes i DataHub.

Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er tale om korrektioner, som har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, eksempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske priser for engrosrelaterede stamdata (abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt.

Der er i denne forskrift vist eksempler på stamdataværdier tilhørende de enkelte elementer/felter. Eksemplerne er kun angivet for forståelsens skyld og ikke udtømmende. De tekniske formater på værdier er beskrevet i dokumentet ”RSM-Guide EDI-transaktioner for det danske elmarked” som findes på [www.energinet.dk](http://www.energinet.dk).

# Stamdata, måledata og aktørstamdata

Stamdata for et målepunkt i DataHub er, som tidligere anført, opdelt i tre typer af stamdata, hhv. kunderelaterede-, målepunktsrelaterede -og engrosrelaterede stamdata.

Herudover behandler DataHub en række måledata pr. målepunkt, jævnfør Forskrift D1, samt en række aktørstamdata.

## Kunde

For alle forbrugs- og produktionsmålepunkter skal der være registreret minimum én kunde, med mindre der er gennemført leveranceophør eller fraflytning på målepunktet. En kunde er defineret som den (eller de), der har ret til at disponere over målepunktet - altså har ret til at aftale skift af elleverandør, melde fraflytning på målepunktet mv.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn**  | **Beskrivelse/Krav** | **Eksempel** | **Ansvarlig** |
| Kundeinformationer |
| Kundenavn 1 | Skal angives. En kunde kan enten være registreret som en juridisk person - altså en virksomhed eller andet med et CVR-nr. - eller som en privat person med CPR-nr.Hvordan en kunde registreres er nærmere beskrevet under tabellen. | Hans Hansen | Elleverandøren |
| Kundenavn 2 | Kan angives, hvis både kunde 1 og kunde 2 er en privat person med CPR-nr.  | Jytte Hansen | Elleverandøren |
| CPR-nr. 1 & 2 | Skal angives ved tilflytning (ny kunde på målepunktet) og ved leverandørskift, hvis kunden er en privatperson. CPR-nr. bruges til at validere et leverandørskift og en tilflytning. Oplysningen kan ikke kombineres med CVR-nr.CPR-nr. anvendes udelukkende til intern brug i DataHub til kontrol ved udførsel af markedsprocesser. CPR-nr. kan ikke tilgås af og udleveres ikke til andre aktører. | 1012196604 | Elleverandøren |
| CVR-nr. | Skal angives ved tilflytning (ny kunde på målepunktet) eller ved leverandørskift, hvis kunden er erhvervsdrivende. Oplysningen kan ikke kombineres med CPR-nr. CVR-nr. bruges til at validere et leverandørskift og en tilflytning.  | 10150817 | Elleverandøren |
| Dataadgangs CVR-nr. (CVR-nr. til 3. parts adgang)[[5]](#footnote-6) | Skal angives. CVR-nr. bruges til at tildele adgang til måledata til 3. part. Kan være identisk med kundens CVR-nr.  | 10150817 | Elleverandøren (på anmodning fra kunden) |

*Kunden er en juridisk person*

Hvis kunden skal registreres som en juridisk person, skal kunden oplyse CVR-nr. og navn på virksomheden. Det, som skal registreres, er den juridiske enhed, som har ret til at indgå aftaler for målepunktet. Der må kun registreres én kunde for et målepunkt, såfremt kunden er en juridisk person.

Der skal herudover registreres et Dataadgangs-CVR-nr., som er CVR-nr. på den juridiske enhed (fx en kommune eller et moderselskab), som kunden på målepunktet, ønsker skal kunne tildele dataadgang til 3. part.

Eksempel:

Figur : Eksempel hvor kunden er en juridisk person.

1. Østerby Kommune indgår aftale om leverance af el for Børnehaven Solsikken. Kunden på målepunktet registreres som Østerby Kommune, eller fx alternativt Østerby Kommune Børnehaven Solsikken med CVR-nr. 12331212. Dataadgangs-CVR.nr. udfyldes med Østerby Kommunes CVR-nr. 12331212 eller alternativt andet CVR.nr. såfremt Østerby Kommune ønsker dette.
2. Børnehaven Frøen indgår egne aftaler om leverance af el. Kunden på målepunktet registreres som Børnehaven Frøen med CVR: 15456887. Såfremt Børnehaven Frøen ønsker, at Østerby Kommune skal have rettighed til at give en 3. part adgang til data for målepunktet, registreres 12331212 i Dataadgangs-CVR-nr. Børnehaven Frøen vil herved ikke kunne videregive adgang til 3. part for egne data, men vil altid kunne tilgå egne data gennem DataHub kundeportal.

Nogle juridiske enheder, fx mindre foreninger, har ikke et CVR-nr. Det anbefales at angive disse med foreningsnavn og navn på den tegningsberettigede som kundenavn 1, fx ”Sportsforeningen ved Hans Hansen”.

Elleverandøren skal udfylde CVR-nr. med et fiktivt CVR-nr. såfremt den juridiske enhed ikke råder over et dansk CVR-nr. I disse tilfælde angives CVR-nr. som 11111111, hvilket også oplyses til kunden på målepunktet ift. eventuel gennemførelse af fremtidige leverandørskift.

*Kunden er en privatperson*

Hvis kunden er en privatperson, kan der registreres op til to kundenavne for målepunktet. Der skal registreres CPR-nr. for privatpersoner.

Elleverandøren skal udfylde CPR-nr. med et fiktivt CPR-nr. såfremt privatpersonen ikke råder over et dansk CPR-nr. I disse tilfælde angives CPR-nr. som fødselsdatoen efterfulgt af fire nuller, dvs. 1012190000, hvilket også oplyses til kunden på målepunktet ift. eventuel gennemførelse af fremtidige leverandørskift. Kendes kundens fødselsdato undtagelsesvis ikke, anvendes 1111110000.

## Kunderelaterede stamdata

De kunderelaterede stamdata er alle data, som vedrører den enkelte kunde, og som er nødvendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet.

Elleverandøren er ansvarlig for kunderelaterede stamdata, herunder om kunden har beskyttet adresse[[6]](#footnote-7). Netvirksomheden har adgang til, og modtager opdatering af, kunderelaterede stamdata undtagen CPR-nr. 1 og 2, Dataadgangs-CVR-nr. og webaccesskode.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn**  | **Beskrivelse/Krav** | **Eksempel** | **Ansvarlig** |
| Kundedata |
| Beskyttet adresse | Skal angives. Se detaljer under adresser i afsnit 4.4.  | JaNej | Elleverandøren |
| DE branchekode | Skal angives for forbrugsmålepunkter. Angiver den tre cifrede DE branchekode af, hvilken elforbrugskategori målepunktet hører under. Elleverandøren skal til enhver tid angive DE branchekode, hvis elleverandøren bliver bekendt med kategorien/ ændring af kategorien. | "211", som betyder "Landbrug uden elvarme" | Elleverandøren |
| Elvarme | Skal angives for forbrugsmålepunkter. Det angives om kunden er berettiget til potentiel reduktion i elafgiften grundet elvarme. Informationen skal ved afgiftsberigtigelse sammenholdes med feltet ”Elvarmeafgiftsdato”. | JaNej | Elleverandøren |
| Elvarmeafgiftsdato | Skal angives for målepunkter registreret med elvarme. Datoen angiver enten start eller ophør af reduktion i elafgiften. Ved registrering af elvarme, angives elvarmeafgiftsdato tidligst til samme dag som BBR-registreringen for anvendelse af elvarme finder sted. Ved ophør, angives ophørsdatoen for seneste elvarme registrering. | 2014-10-01 | Elleverandøren |
| Kundens adresser | Der skal angives en adresse for hver type. Typen af adresser er:1. Juridisk adresse – dette skal være kundens navn og adresse hvorpå elleverandøren har indgået aftale med kunden.
2. Teknisk kontaktadresse – dette skal være kontaktinformationen hvorpå kunden ønsker besked om tekniske anliggender.

Skal udfyldes i henhold til kapitel 4.4. nedenfor. |  | Elleverandøren |
| Start af leverance | Skal angives ved et leverandørskift.  | 2014-10-01 | Elleverandøren |
| Leverandørstatus | Angiver for forbrugs- og produktionsmålepunkter, om der er en elleverandør på målepunktet.  | Ja/Nej | Energinet |
| Webaccesskode | For alle forbrugs- og produktionsmålepunkter (E17 og E18) tildeles automatisk en webaccesskode fra DataHub, som elleverandøren er ansvarlig for at videreformidle til kunden. DataHub tildeler en ny kode, hver gang der gennemføres en tilflytning på målepunktet.Webaccesskoden giver kunden adgang til kundeportalen, hvor oplysninger registreret i DataHub for kundens eget målepunkt kan ses for den periode, hvor kunden har været tilknyttet målepunktet.  | AA1234bb |  Energinet(Elleverandør) |

## Målepunktsrelaterede stamdata

De målepunktsrelaterede stamdata vedrører det enkelte målepunkt og er nødvendige for at kunne håndtere kunden for det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn**  | **Beskrivelse/Krav** | **Eksempel** | **Ansvarlig** |
| Målepunktsrelaterede data |
| Afbrydelsesart | Skal angives for forbrugs- og produktionsmålepunkter. Angiver hvordan målepunktet kan afbrydes af netvirksomheden | FjernafbrydeligManuel afbrydelig | Netvirksomheden |
| Aflæsningsdag | Skal angives for skabelonafregnede målepunkter. Angiver de datoer, hvor netvirksomheden vil foretage periodiske aflæsninger til brug for elleverandørens afregning af kunden. Der kan angives op til 12 datoer pr. målepunkt. For nettoafregningsgruppe 6 kan alene en dato angives. Alle datoer skal angives til den første i måneden.  | 0101 | Netvirksomheden |
|  |  |  |  |
| Aflæsningsfrekvens | Skal angives. Den tidsopløsning hvormed målepunktet aflæses | KvarterTimeMånedAndet | Netvirksomheden |
| Aftagepligt | Angiver for et produktionsmålepunkt, at målepunktet er i aftagepligt, og at der ikke kan foretages leverandørskifte eller flytning på målepunktet af en elleverandør, som ikke varetager aftagepligten  | Ja Nej | Energinet |
| Balanceansvarlig ID | Skal angives ved leverandørskift, tilflytning og ved skift af balanceansvarlig som beskrevet i Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar | GLN-nr. eller EIC-nr. | Elleverandøren |
| Effektgrænse Ampere | Kan angives. Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt ampere-træk  | 25 | Netvirksomheden |
| Effektgrænse kW | Kan angives. Angiver den aktuelle effektgrænse for maksimalt kW-træk | 10000 | Netvirksomheden |
| Elleverandør ID | Skal angives ved leverandørskift eller tilflytning | GLN-nr. eller EIC-nr.  | Elleverandøren |
| Forventet årsforbrug | Skal angives for skabelonafregnede forbrugsmålepunkter. Kan angives for øvrige målepunktstyper. Angives uden decimaler i kWh.  | 2000 | Netvirksomheden |
| Gyldighedsdato | Skal angives. Ved alle stamdataopdateringer angives dato for, hvornår opdateringen gælder fra | 2014-10-01 | Netvirksomheden |
|  |  |  |  |
| Målepunktsadresse | Skal angives for forbrugs- og produktionsmålepunkter. Kan angives for øvrige målepunktstyper.  | Skal udfyldes i henhold til kapitel 4.4.  | Netvirksomheden |
|  |  |  |  |
| Målepunktsart | Skal angives for alle målepunkter. Angiver arten for målepunktet. * Et fysisk målepunkt er et målepunkt med en fysisk måler.
* Et virtuelt målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden beregnes af netvirksomheden.
* Et beregnet målepunkt er et målepunkt, hvor energimængden er beregnet i DataHub.
 | FysiskVirtuelt Beregnet | Netvirksomheden |
| Målepunkts ID | Skal angives. Målepunkts ID er identiteten af et målepunkt.Målepunkts ID er det GSRN-nr., der unikt identificerer målepunktet. GSRN (Global Service Relation Number) er en entydigt defineret nummerserie tildelt af GS1.Nummeret bruges som identifikation i EDI-meddelelser. Alle målepunkter skal identificeres ved hjælp af GSRN-nummeret, der skal være stabilt over tid. Det må ikke ændres efter oprettelse af målepunktet. | 570715000000087334 | NetvirksomhedenEnerginet (nogle VE-målepunkter) |
| Målepunktstype | Skal angives for alle målepunkter. **1.** **Markedsmålepunkter**, hvor der kan foretages leverandørskift og flytninger, og som indgår i balanceafregningen og evt. engrosafregning:* *E17 - Forbrugsmålepunkt*: Hvortil der bliver leveret el af en elleverandør, valgt af målepunktets kunde.
* *E18 - Produktionsmålepunkt*: Hvorfra værker eller vindmøller leverer el, som aftages af en elleverandør valgt af målepunktets kunde.

**2. Udvekslingsmålepunkter**, som indgår i balanceafregningen. * *E20 - Udvekslingsmålepunkt* mellem to netområder hvor energiudveksling mellem 2 netområder måles.
1. **Øvrige målepunkter**, som ikke indgår i balanceafregning, men kan indgå i engrosafregning. Øvrige målepunkter kan tilknyttes som childs til sammenhørige markedsmålepunkter:
* *D01 - VE produktion (andel):* Angiver den andel af elproduktionen, der er produceret ved brug af vedvarende kilder.
* *D02 - Analyse:* Målepunkt som angives til tekniske målinger og andre tidsserier.
* *D04 - Overskudsproduktion gruppe 6:* Benyttes til angivelse af evt. overskudsproduktion på et årsafregnet VE anlæg i nettoafregningsgruppe 6.
* *D05 - Produktion (M1):* Benyttes til angivelse af den målte/estimerede totale elproduktion minus evt. egetforbrug.
* *D06 - Leveret til net (M2):* Benyttes til angivelse af målt energimængde, som er leveret til kollektivt elforsyningsnet.
* *D07 - Forbrugt fra net (M3):* Benyttes til angivelse af målt energimængde, som er forbrugt fra kollektivt elforsyningsnet.
* *D08 - Afregningsgrundlag/ information:* Benyttes til netvirksomhedens egne beregninger af særligt afregningsgrundlag, f.eks. rådighed.
* *D09 - Egenproduktion:* Benyttes til angivelse af den beregnede andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer.
* *D10 - Netto fra net:* Benyttes til angivelse af positiv nettolevering fra kollektivt elforsyningsnet til forbrugsstedet opgjort pr time.
* *D11 - Netto til net:* Benyttes til angivelse af positiv nettolevering til kollektivt elforsyningsnet fra forbrugsstedet opgjort pr time.
* *D12 - Bruttoforbrug:* Benyttes til angivelse af bruttoforbrug
* *D13 - Nettabskorrektion*. Benyttes af Energinet til eventuel nettabskorrektion efter refiksering pr. netområde.
* *D14 - Elvarme.* Angiver for en elvarmekunde andelen af forbruget der skal betales fuld elafgift af (max 4000 kWh).
* *D15 - Afgift nettoforbrug gruppe 6*. Angiver nettoforbruget hvoraf der skal betales afgifter og PSO for nettoafregningsgruppe 6
* *D16 - Øvrige målinger.* Anvendes til øvrige energimålinger som ikke har sin dedikerede målepunktstype.
* *D17 - Reserveret til senere brug. Skal bruges i forbindelse med aggregators eventuelle egne målinger.*
* *D18 - Reserveret til senere brug. Skal bruges i forbindelse med aggregators eventuelle egne målinger.*
* *D20 Reaktiv energi.* Angiver den reaktive energi ved udvekslinger.
* *D99 Målepunkter til brug for mellemregninger i beregningstrukturer.*
 | E17, E18, E20 osv | Netvirksomheden  |
| Netområde nr.  | Skal angives. Nummer-serien vedligeholdes af Energinet og kaldes et DE-nr. -  | 244 | Netvirksomheden |
| Parent målepunkts ID | Angiver det overordnede målepunkt for et målepunkt som indgår i en struktur af målepunkter | 570715000000087335 | Netvirksomheden |
| Produkt | - Aktiv energi - Reaktiv energi- Brændsel | Aktiv energi | Netvirksomheden |
| Tilslutningsstatus | Skal angives. Angiver hvilken tilslutningsstatus målepunktet har. | NyoprettetTilsluttetAfbrudtNedlagt | Netvirksomheden |
| Årsopgørelsesdato | For nettoafregningsgruppe 6 skal der angives en årsopgørelsesdato. Årsopgørelsesdatoen angiver den ordinære opgørelsesdato for nettoopgørelse af enten elafgifter og PSO eller overskudproduktionen. Datoen skal angives til den første i måneden.  | 0101 | Netvirksomheden |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Afregningsdata  |
| Afregningsform | Skal angives for forbrugsmålepunkter. | Skabelon-afregningFlexafregningTimeafregning | Netvirksomheden |
| Nettoafregningsgruppe | Skal angives for forbrugs- og produktionsmålepunkter ved nettoafregning. Angivelse af hvilken nettoafregningsgruppe målepunktet tilhører. Nettoafregning benyttes, når en egenproducent bruger en del af produktionen selv, og derved sparer diverse tariffer og afgifter.DataHub autoudfylder målepunktet med værdien ”0”, hvor netvirksomheden ikke har angivet en værdi.  | 0123osv. | Netvirksomheden  |
| Abonnementstilknytning | Kan angives. Der kan være flere abonnementer pr. målepunkt. Abonnementet angives ved tilknytning af abonnement ID. Sammen med tilknytningen kan der angives et antal. | ”C4” | Netvirksomheden |
| Gebyrtilknytning | Kan angives. Der kan være flere gebyrer pr. målepunkt. Gebyret angives ved tilknytning af gebyr ID. Sammen med tilknytningen kan der angives et antal. | ”MT” | Netvirksomheden |
| Tariftilknytning | Kan angives. Der kan være flere tariffer pr. målepunkt. Tariffen angives ved tilknytning af tarif ID.  | ”C4” | Netvirksomheden EnerginetElleverandøren  |
| Målerdata (kun for fysiske målepunkter) |
| Målercifre | Antal cifre på tælleværket.  | 6 | Netvirksomheden |
| Måleromregningsfaktor | Omregningsfaktoren på tælleværket. Denne bruges i forbindelse med at kunne afstemme forbrug og tællerstand.  | 2,5 | Netvirksomheden |
| Målerenhed | Enheder hvori tælleværket måler energiforbruget.  | kWh | Netvirksomheden |
| Målernummer | Nummer for måleren.  | 138426 | Netvirksomheden |
| Målertype | Fortæller om tælleren akkumulerer eller salderer.  | 1 = Akkumulerende2 = Salderende | Netvirksomheden |
| Særligt for produktionsmålepunkter (E18, D01) og målepunkter ved egenproducenter (E17 og D04-D16) |
| Anlægskapacitet | Skal angives, hvor der er nettoafregning. Angiver effekten i kW for produktionsanlægget. | 6 | Netvirksomheden |
| Anlægsteknologi | Skal angives på E18 og ved nettoafregning på E17. Angiver typen af anlæg.* *D01 - Dampturbine med modtryksdrift*
* *D02 - Gasturbine*
* *D03 -**Combined cycle*
* *D04 -**Forbrændingsmotor Gas*
* *D05 - Dampturbine med kondens/damp*
* *D06 - Kedel*
* *D07 - Stirlingmotor*
* *D10 – Brændselsceller*
* *D11 – Solceller*
* *D12 – Vindmøller*
* *D13 – Vandkraft*
* *D14 – Bølgekraft*
* *D17 - Regulerbare Vindmøller*
* *D19 - Forbrændingsmotor Dieselmotor*
* *D20 – Bioforbrændingsmotor*
* *D99 – Ukendt teknologi*

*Bemærk! Dette krav træder først i kraft den 1. januar 2020* | D01, D02 … | Netvirksomheden |
| Tilslutningstype | Skal angives for forbrugs- og produktionsmålepunkter, hvor der er nettoafregning.  | DirekteInstallationstilsluttet | Netvirksomheden |
| VærksGSRN | Skal angives på E18 og ved nettoafregning på E17, kan angives for øvrige målepunkter (D05-D16). Værkets GSRN-nr. som angivet i stamdataregistret i selvbetjeningsportalen | 18 cifret nummer | Netvirksomheden(baseret på oplysninger fra Energinet) |
| Særligt for udvekslingsmålepunkter |
| Fra net | Skal udfyldes for alle udvekslingsmålepunkter. Skal udfyldes med DE nummeret for det netområde, som leverer energi. | 046 | Netvirksomheden |
| Til net | Skal udfyldes for alle udvekslingsmålepunkter. Skal udfyldes med DE nummeret for det netområde, som modtager energi.  | 046 | Netvirksomheden |

## Adresser

I DataHub registreres følgende tre adresser:

* **Målepunktets adresse**. Dette er målepunktets fysiske placering. Dette er en del af netvirksomhedens ansvar, jfr. kapitel. 4.3 ovenfor. Ved målepunkter som ikke direkte er tilknyttet en fysisk adresse skal det sikres, at målepunktet ikke behøver egen adresse jævnfør Bekendtgørelse om vejnavne og adresser[[7]](#footnote-8). Såfremt egen adresse ikke er nødvendig angives adressen på ejeren af målepunktet. Dette kan være i tilfælde gadelys, markvanding mv. Målepunktet markeres herefter til ”ikke vaskbart” og den faktiske placering angives i målepunktskommentaren.
* **Kundens juridiske adresse**. Dette er det navn og den adresse som elleverandøren har anvendt til indgåelse af aftalen om leverance af elektricitet med kunden. Ved danske adresser skal disse kunne verificeres imod officielle danske registre.
* **Kontaktadresse til tekniske forhold**. Den tekniske kontaktadresse vedrører afbrydelser og andre tekniske forhold.

Alle informationer som er dækket af standarder fra DAR skal overholde de derigennem definerede standarder. Informationer som er dækket af Bekendtgørelse om vejnavne og adresser skal overholde denne.

For **kundens juridiske adresse** og **kontaktadresse for tekniske forhold** skal følgende felter udfyldes pr. kundeadresse .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn**  | **Beskrivelse/Krav** | **Eksempel** | **Ansvarlig** |
| Kontaktadresse |
| Beskyttet adresse | Skal angives. Bemærk, at det både er navnet på personen og adressen som er beskyttet og at det angives i DataHub på adressen. |  |  |
| Kontaktnavn | Skal angive kontaktnavnet på adressen.  | Hans Hansen | Elleverandøren |
|  Attention/Postboks | Kan angives, hvis der anvendes c/o eller postboks | Jytte Hansen  | Elleverandøren |
| Vejnavn | Skal angives.  | Rådyrvænget | Elleverandøren |
|  |  |  |  |
| Husnummer | Skal angives .Husnumre et eventuelt bogstav angives uden mellemrum og med stort bogstav. | 35A | Elleverandøren |
| Etage | Skal angives hvis relevant (fx ved etagebyggeri). | 1 | Elleverandøren |
| Lejligheds ID | Skal angives hvis relevant (fx ved etagebyggeri). | th | Elleverandøren |
| Supplerende bynavn | Kan angives for lokalområder under et postnummer eller en by. |  | Elleverandøren |
| Postnummer | Skal angives.  | 7000 | Elleverandøren |
|  |  |  |  |
| Postdistrikt | Skal angives i overensstemmelse med postnummeret |  | Elleverandøren |
| Landekode | Kan angives med en 2-tegns kode efter ISO-3166 standarden. | DK | Elleverandøren |
| Adressekoder | Skal angives iht. Dansk Adresse Register (DAR). Adressekoder er for eksempel kommunekode, vejkode, UUID mv. De tekniske krav og detaljer til adressekoder og angives i DataHub BRS-Guiden som findes på [www.energinet.dk](http://www.energinet.dk). Adressekoder er for eksempel kommunekode, vejkode, UUID mv.  |  |  |
| E-mail | Skal angives, hvis den er registreret hos elleverandøren. Informationen deles alene med netvirksomheden. | abc@aabbc.dk | Elleverandøren |
| Telefonnr. | Skal angives, hvis det er registreret hos elleverandøren. Informationen deles alene med netvirksomheden. | 12345678 | Elleverandøren |
| Mobilnr. | Skal angives, hvis det er registreret hos elleverandøren. Informationen deles alene med netvirksomheden. | 12345678 | Elleverandøren |
| Adressetype | Skal angives. Angiver for kontaktadresser hvilken type kontaktadresse, der er tale om. Der skal angives en kontaktadresse per type.  | Teknisk adresseJuridisk adresse | Elleverandøren |
|  |  |  |  |

For kundens adresser gælder, at information udsendes som en del af stamdata til den fremtidige elleverandører ved leverandørskift, pånær e-mail og telefonnumre.

For **målepunktets adresse** skal følgende felter udfyldes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn**  | **Beskrivelse/Krav** | **Eksempel** | **Ansvarlig** |
| Målepunktsadresse  |
| Beskyttet adresse | Skal angives. Bemærk, at det er navnet på personen og adressen som er beskyttet, og at det angives i DataHub på adressen. Beskyttet adresse skal angives på målepunktspunktsadressen som ”Ja”, såfremt det blot er disponentnavnet som er beskyttet upåagtet af om der er overensstemmelse mellem disponenten og målepunktsadressen. | JaNej |  |
| Vejnavn | Skal angives for forbrugs- og produktionsmålepunkter. Hvis vejnavn endnu ikke kendes for nye veje, angives fx ”Ukendt” | Rådyrvænget | Netvirksomheden |
| Husnummer | Skal angives hvis muligt.Husnumre med et eventuelt bogstav angives uden mellemrum og med stort bogstav. | 35A | Netvirksomheden |
| Etage | Skal angives hvis relevant (fx ved etagebyggeri). | 1 | Netvirksomheden |
| Lejligheds ID | Skal angives hvis relevant (fx ved etagebyggeri). | th | Netvirksomheden |
| Supplerende bynavn | Kan angives for lokalområder under et postnummer eller en by |  | Netvirksomheden |
| Postnummer | Skal angives for forbrugs- og produktionsmålepunkter. | 7000 | Netvirksomheden |
| Postdistrikt | Skal angives i overensstemmelse med postnummeret. | Fredericia | Netvirksomheden |
| Adressekoder | Skal angives iht. Dansk Adresse Register (DAR). Adressekoder er for eksempel kommunekode, vejkode, UUID mv. De tekniske krav og detaljer til adressekoder angives i DataHub BRS-Guiden som findes på [www.energinet.dk](http://www.energinet.dk).  |  | Netvirksomheden |
| Landekode | Skal angives med en 2-tegns kode efter ISO-3166 standarden. | DK | Netvirksomheden |
| Målepunktsadresse vaskeanvisning | Skal angives for forbrugs- og produktionsmålepunkter. Angiver om den fysiske placernig af målepunktet er i overensstemmelse med end adresse som opfylder adressebekendtgørelsen (BEK nr 271 af 13/04/2018). Hvis den fysiske placering ikke kan angives med en adresse jævnfør adressebekendtgørelsen angives adressen som ikke vaskbar. Ved ”Ikke vaskbar” skal den fysiske placering af målepunktet angives i målepunktskommentaren.  |  |  |
| Målepunktskommentar | Kan angives til at beskrive, hvor målepunktet er placeret i bygninger eller på større arealer.Informationen skal altid udfyldes når målepunktsadressen ikke er vaskbart.  | ”Bygning 12, ved bagdøren”  | Netvirksomheden |

## Engrosrelaterede stamdata

Engrosrelaterede stamdata er nødvendige for at kunne håndtere afregningen af det pågældende målepunkt korrekt i forhold til markedet.

Netvirksomheden/Energinet har delt ansvar i forhold til engrosrelaterede stamdata. Elleverandøren har adgang til og modtager opdatering af alle disse stamdata. Netvirksomheden har adgang til og modtager opdateringer for elafgifter.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn**  | **Beskrivelse/Krav** | **Eksempel** | **Ansvarlig** |
| Tariffer |
| Tarif ID  | ID bruges som reference ved tilknytninger til målepunkter. | ”C4” | Netvirksomhed / Energinet |
| Tarifnavn | En beskrivelse af tariffen. Såfremt tariffen er markeret for obligatorisk viderefakturering, skal denne beskrivelse fremgå af kundens faktura. | ”Distribution””PSO” | Netvirksomhed / Energinet |
| Tarifbeskrivelse | Dette er en ekstra lang beskrivelse, som kan angives ved tariffer.  | ”Særlig andelshaverabat som er udloddet…” | Netvirksomhed / Energinet |
| Afgiftstarif | Angiver om tariffen er en elafgift. | JaNej | Energinet |
| Gyldighedsdato | Angiver fra hvilken dato tariffen er gældende. | 2014-10-01 | Netvirksomhed / Energinet |
| Momsgruppe | Angiver hvordan der skal løftes moms af tariffen | 0- ingen moms1- moms 25% | Netvirksomhed / Energinet |
| Pris ekskl. Moms  | Prisen pr. kWh i DKK. Priser kan angives for hele dagen eller pr. time igennem et døgn. | 0,46 | Netvirksomhed / Energinet |
| Obligatorisk viderefakturering[[8]](#footnote-9) | Angiver om priselementet skal fremgå direkte af kundens regning iht. Elforsyningslovens regler. Denne bruges for eksempel ved PSO, elafgifter og netvirksomhedens bindende midlertidige prisnedsættelser.  | JaNej | Netvirksomhed / Energinet |
| Tidsopløsning | Angiver om tariffen er pr. dag eller time. | DagTime | Netvirksomheden |
| Abonnement  |
| Abonnements ID | ID bruges som reference ved tilknytninger til målepunkter. | ”C4” | Netvirksomheden |
| Abonnementsnavn | En beskrivelse af abonnementet. Såfremt abonnementet er markeret for obligatorisk viderefakturering, skal denne beskrivelse fremgå af kundens faktura. | ”Privatkundetilslutning””Betaling for ekstra effekt” | Netvirksomheden |
| Abonnementsbeskrivelse | Dette er en ekstra lang beskrivelse af abonnementet.  | ”Ekstra effekt for private…” | Netvirksomheden |
| Gyldighedsdato | Angiver fra hvilken dato abonnementet er gældende. | 2014-10-01 | Netvirksomheden |
| Momsgruppe | Angiver hvordan der skal løftes moms af abonnementet. | 0- ingen moms1- moms 25% | Netvirksomheden |
| Pris ekskl. Moms | Månedsprisen for abonnementet i DKK. Bemærk, at et abonnement altid er i månedspriser. | 100,00 | Netvirksomheden |
| Obligatorisk viderefakturering[[9]](#footnote-10) | Angiver om abonnementet skal fremgå direkte af kundens regning. Denne bruges ved bindende midlertidige prisnedsættelser. | JaNej | Netvirksomheden |
| Gebyr |
| Gebyr ID | ID bruges som reference ved tilknytninger til målepunkter. | ”MT” | Netvirksomheden |
| Gebyrnavn | En beskrivelse af gebyret.  | ”Målertjek” | Netvirksomheden |
| Gebyrbeskrivelse | En ekstra lang beskrivelse af et gebyr. | ”Målertjek som udføres på stedet…” | Netvirksomheden |
| Gyldighedsdato | Angiver fra hvilken dato gebyret er anvendt. | 2014-10-01 | Netvirksomheden |
| Momsgruppe | Angiver hvordan der skal løftes moms af gebyret | 0- ingen moms1- moms 25 % | Netvirksomheden |
| Pris ekskl. Moms | Prisen for gebyret i DKK. | 400,00 | Netvirksomheden |

## Måledata

Det er netvirksomhedens ansvar, at den samlede indsendelse af måledata er komplet for hvert netområde.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn**  | **Beskrivelse/Krav** | **Eksempel** | **Ansvarlig** |
| Måledata |
| Energienhed | - kWh - kVArh- tons | kWh | Netvirksomheden |
| Kvantum | Kvantum jævnfør ”Energienhed” | 1045 | Netvirksomheden |
| Kvantum status | - Manglende værdi- Skønnet værdi- Målt værdi- Korrektion af værdi (kun udsendt fra DataHub) | Målt | Netvirksomheden |
| Tidsopløsning | - Kvarter- Time- Måned | Time | Netvirksomheden |
| Produkt | - Aktiv energi - Reaktiv energi- Brændsel | Aktiv energi | Netvirksomheden |
| Periode | Angives som startdato og slutdato for perioden. | 2014-10-312014-11-30 | Netvirksomheden |
| Tællerstand | Angives som sluttællerstanden. Tællerstande angives uden decimaler. | 140670 | Netvirksomheden |
| Type af målepunkt  | – Forbrug– Produktion– Udveksling– VE produktion (andel)osv. Se afsnit 4.3 for komplet liste | Forbrug (E17)Osv. | Netvirksomheden |

## Aktørstamdata

Det er aktørerne og måleoperatørerne, som er ansvarlige for at vedligeholde egne aktørstamdata i DataHub.

Hver aktør/måleoperatør kan angive flere e-mail adresser til fx rykkere, adviseringer i forbindelse med lukning af systemer og ift. henvendelser fra kunder og aktører (webformularer fra DataHub) mv.

Krav til konkrete kontaktoplysninger vil fremgå af DataHubs markedsportal i forbindelse med oprettelse af den enkelte aktørs/måleoperatørs stamdata.

Hvis en aktør ønsker et andet selskab til udveksling af EDI-meddelelser, skal det angives i aktørens stamdata jf. kap 5.3

For meddelelser til DataHub skal aktøren angive GLN nummer for de måleoperatører, der skal kunne indsende måledata for netområdet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn**  | **Beskrivelse/Krav** | **Eksempel** | **Ansvarlig** |
| Fælles for alle aktører |
| Adresse | Aktørens/måleoperatørens adresse | Som angivet i kapitel 4.4. | Aktøren / måleoperatøren |
| Aktør ID | GLN-nr. eller EIC-nr.  |  | Aktøren / måleoperatøren |
| Aktørrolle | Angiver aktørens rolle | ElleverandørBalance-ansvarligNetvirksomhedMåleoperatør | Aktøren / måleoperatøren |
| Delegeret for indsendelse/modtagelse af EDI-meddelelser | Specificeres pr. RSM og BusinessReasonCode. | GLN-nr. eller EIC-nr. | Aktøren |
| CVR-nr. | Angivelse af aktørens/måleoperatørens CVR-nr.  | Talfelt | Aktøren / måleoperatøren |
| EDI godkendt | Angiver om aktørens/måleoperatørens system er godkendt til at afsende og modtage EDI-meddelelser til/fra DataHub. | Ja Nej | Energinet |
| Kontaktoplysninger | Gruppen kan repeteres.  | E-mailadresse | Aktøren / måleoperatøren |
| Faxnummer | Aktøren / måleoperatøren |
| Kontaktnavn | Aktøren / måleoperatøren |
| Telefonnummer1 | Aktøren / måleoperatøren |
| Telefonnummer2 | Aktøren / måleoperatøren |
| Rolle, fx kontakt for fejlrapport | Aktøren / måleoperatøren |
| Navn | Aktørens/måleoperatørens navn |  | Aktøren / måleoperatøren |
| Ønskes fejlrapport | Angiver, om aktøren ønsker fejlrapporter. | Ja Nej | Aktøren |
| Tidspunkt for fejlrapport | Angiver tidspunkt, hvorefter der sendes fejlrapport. | Vælges mellem følgende:0 = Ingen fejlrapport1 = Arbejdsdage og klokkeslæt efter fikseringstidspunkt2 = Arbejdsdage og klokkeslæt efter månedsskift3 = Dag og klokkeslæt efter månedsskift | Aktøren |
| Særligt for netvirksomheden |
| Netområde nr.  | Nummer-serien vedligeholdes af Energinet og kaldes et DE-nr. - skal angives.  | 244 | Netvirksomheden |
|  |  |  |  |
| Obligatorisk grænse | Angiver den obligatoriske grænse for timeafregning i netområdet.  | 100.000 | Netvirksomheden |
| Særligt for balancesansvarlige |
| BA funktion | Skal angives. Angiver hvilken type balanceansvar den balanceansvarlige har. Der må gerne angives flere typer på samme tid. | ForbrugProduktionHandel | Energinet |
| Prisområde | Koden for prisområdet. | DK1DK2 | Energinet |

# DataHub

Aktører skal i det danske detailmarked anvende DataHub til varetagelse af markedsprocesser defineret i markedsforskrifterne. Betingelserne for at opnå registrering er angivet forneden.

## Aktørers brug af DataHub

Enhver aktør i elmarkedet skal meddelelsesudveksle direkte med DataHub, og ingen aktør må meddelelsesudveksle direkte med andre aktører for så vidt angår meddelelser, der indgår i markedsforskrifterne for det danske elmarked (hvor andet ikke er anført). Udvekslingsformatet, som skal anvendes, er defineret af Energinet DataHub igennem de samarbejdsfora som DataHub har etableret.

Aktørens it-system skal godkendes i en systemtest og en efterfølgende aktørtest for at opnå tilladelse til at meddelelsesudveksle med DataHub. Såfremt aktøren kun ønsker at benytte en delmængde af EDI kommunikation til at meddelelsesudveksle med DataHub, forpligter aktø-ren sig til udelukkende at benytte de funktionaliteter, som er testet og godkendt i den gen-nemførte aktørtest. Såfremt der foretages væsentlige ændringer i en aktørs it-system, der ligger til grund for meddelelsesudvekslingen med DataHub eller håndteringen af forretnings-processer, skal aktøren opnå en ny godkendelse i aktørtesten.

Aktører skal indgå en ”Standardaftale for adgang til DataHub” med Energinet DataHub for registrering i Aktørstamdataregisteret.

## Aktøridentifikation i DataHub

En juridisk virksomhed er normalt identificeret ved én aktør med ét aktør-ID i form af et GLN-nummer (Global Location Nummer) eller et ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code). En juridisk virksomhed kan have flere aktører som følge af fusioner eller pga. fordeling af opgaven på flere IT-systemer. Identifikationen skal anvendes, uanset hvor mange forskellige roller en aktør varetager. Reglerne for aktøridentifikationen er illustreret i nedenstående figur.



I figuren anvendes nogle centrale begreber, der beskrives herunder.

* **Koncern** – En koncern er et overordnet begreb, der anvendes, hvis et selskab omfatter flere virksomheder.
* **Virksomhed** – En virksomhed har en række juridiske forpligtelser samt et

særskilt CVR-nr. Virksomheden har i kraft af sin erhvervsmæssige status det juridiske ansvar for sine aktørers roller.

* **Aktør** – En aktør er ansvarlig for den EDI udveksling, der relaterer sig til rollen.
* **Rolle** – De roller, en aktør kan påtage sig, fx elleverandør, netvirksomhed, balanceansvarlig, måleoperatør mv.
* **Aktør-ID** – Den tekniske identifikation af en aktør i form af et GLN-nummer (Global Location Number) eller ENTSO-E EIC-nummer (Energy Identification Code), se kapitel 7.4.

## Delegering af kommunikation til DataHub

En del af dataforsendelserne i DataHub kan delegeres til en anden part. En delegeret aktør kan optages i aktørstamdataregistret under samme forudsætninger som den delegerende aktør. Den delegerende aktør skal, uanset omfang af uddelegerede dataforsendeler, sikre sig at forskrifter og tidsfrister er overholdt. Ansvaret for overholdelse af forskrifter og tidsfrister forbliver hos den uddelegerende aktør.

## Tidsfrister i DataHub

Tidsfrister definerer det seneste eller tidligste tidspunkt for modtagelse af eksempelvis beskeder i DataHub. Tidsfrister er altid hele dage, med mindre andet er angivet. Tidsfristen regnes fra midnat på skæringsdatoen.

Indtil/Senest 3 arbejdsdage før skæringsdato:

Onsdag

Tirsdag

Torsdag

Fredag

Mandag

Lørdag

Søndag

Anmeldelse

mulig

3. dag

Skæringsdato

1. dag

2. dag

Anmeldelse er ikke mulig

Seneste

anmeldelsestidspunkt

Tidligst 3 arbejdsdage før skæringsdato:

Onsdag

Tirsdag

Torsdag

Fredag

Mandag

Lørdag

Søndag

÷

3. dag

Skæringsdato

1. dag

2. dag

Anmeldelse er mulig

Tidligste

anmeldelsestidspunkt

Senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato:

Fredag

Mandag

Lørdag

Søndag

1 dag

Skæringsdato

Seneste

anmeldelsestidspunkt

Der skelnes mellem arbejdsdage og kalenderdage, men tælleprincipperne er de samme for begge typer.

# Oversigter over forpligtelser og sanktioner

Forskriften indeholder en række forpligtelser for de aktører, som er omfattet af nærværende forskrift, jf. kapitel 2.1.

Nedenstående er der indsat to skemaer, hvor det fremgår, hvilke bestemmelser der sanktioneres, samt hvilken aktør reglen gælder for.

**Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningslovens § 31, stk. 2, eller § 22, stk. 3**

*Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningslovens § 31, stk. 2 – gældende for aktører med undtagelse af netvirksomheder*

Såfremt aktørerne groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31, stk. 2, kan Energinet i henhold til Elforsyningslovens § 31, stk. 3, meddele påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om helt eller delvis udelukkelse fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Energinets sanktioner, rettet mod tilsidesættelse af aktørernes forpligtelser fastsat i forskriften, bygger således på en forpligtelse pålagt Energinet ved lov for at sikre markedets funktion, herunder brugen af Energinets ydelser.

Vurderingen af om en virksomhed groft eller gentagende gange tilsidesætter sine forpligtelser skal håndteres både ud fra forvaltningsloven foruden en processuel tilgang:

* Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Samtidig sættes en frist på otte arbejdsdage med besked om at rette forholdet inden udløb af fristen.
* Overholdes fristen på otte arbejdsdage ikke, sendes en ny rykker med anbefalet brev stilet til virksomhedens direktør indeholdende en ultimativ frist på otte arbejdsdage for korrektion af misligholdelsen/-erne. I denne rykker oplyses samtidig, at en manglende overholdelse af fristen vil medføre en grov tilsidesættelse af virksomhedens forpligtelser og medføre udelukkelse af virksomheden fra benyttelse af Energinets ydelser.

Afgørelser efter Elforsyningslovens § 31, stk. 3, vil således blive baseret på den nævnte rykkerprocedurer og en objektiv konstatering af manglende overholdelse af de fastsatte frister.

*Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningslovens § 31, stk. 2 – gældende for netvirksomheder*

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser, som følger af Elforsyningslovens § 31 stk. 2, der vedrører virksomhedens bevillingsmæssige aktiviteter, skal Energinet jf. Elforsyningslovens § 31, stk. 3, 2. og 3. pkt. orientere klima- energi- og bygningsministeren om forholdet.

*Sanktionering af forpligtelser som følger af Elforsyningslovens § 22, stk. 3 – gældende for netvirksomheder*

Hvis der er tale om tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vedrørende oplysninger om måling af elektricitet, kan dette medføre påbud som anført i Elforsyningslovens § 85 c, stk. 1, samt eventuelle daglige eller ugentlige tvangsbøder pålagt af Forsyningstilsynet iht. Elforsyningslovens § 86, stk. 1. Hvis Energinet bliver opmærksom på/gjort opmærksom på tilsidesættelse af forpligtelser ifølge Elforsyningslovens § 22, stk. 3, vil dette blive håndteret ud fra følgende formelle proces:

* Konstaterer den systemansvarlige virksomhed misligholdelse af forpligtelser, sender den systemansvarlige virksomhed en meddelelse til den relevante virksomhed om den manglende overholdelse af forpligtelsen/-erne. Endvidere oplyses det, at tilsidesættelsen indberettes til Forsyningstilsynet til videre foranstaltninger.

**OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskrifterne**

Hvis Energinet bliver opmærksom på, at aktører groft eller gentagene gange tilsidesætter vilkår i forskrifter, der vedrører:

1. Økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som Energinet påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energinets ydelser,
2. Krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for Energinets arbejde og
3. Forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet

kan Energinet i første omgang meddele aktører et påbud. Ved manglende opfyldelse af et påbud kan Energinet træffe afgørelse om, at aktørerne helt eller delvis udelukkes fra at gøre brug af Energinets ydelser, indtil vilkårene opfyldes. Dette gælder dog ikke i forhold til en netvirksomhed, når tilsidesættelsen vedrører virksomhedens bevillingspligtige aktivitet. I disse tilfælde skal Energinet orientere energi-, forsynings- og klimaministeren om forholdet.

Netvirksomhed forkortes NV, balanceansvarlig BA og Elleverandør EL.

**Oversigt 1: Sanktionering af forpligtelser for aktører som følger af Elforsyningsloven § 31, stk. 2 eller § 22, stk. 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kapitel** | **Sanktionerede regler** | **Hvem retter reglen sig til** | **Sanktionsbestemmelse** |
| 3 | Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør skal indsamle, indmelde og vedligeholde stamdata i DataHub i henhold til lovgivningen og Energinets forskrifter.Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning fra Energinet, at fremlægge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som aktøren jf. kapitel 4 registrerer i DataHub. Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata samme dag eller 1. arbejdsdag efter ændringen træder i kraft hos aktøren. Ved skift af måler, herunder opdatering af målepunktsart samt målerdata for den fysiske måler, gælder dog at stamdata skal opdateres senest 6. arbejdsdag efter skæringsdato. Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, videresendes disse senest 1 time efter modtagelsen til de relevante modtagere heraf. **Elleverandøren** er ansvarlig for alle kunderelaterede stamdata, samt tilknytninger af Energinets tariffer (herunder afgifter), jf. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold.Det indebærer bl.a. en forpligtigelse til, at indberette og vedligeholde: * Kundenavn(e)
* Kontaktnavn(e) og adresse vedrørende tekniske og juridiske forhold
* Kunde CPR- eller CVR-nr.
* Registrering af om kunden har elvarme, samt dato for ændring.
* Vedligeholde tilknytninger af Energinets tariffer (herunder elafgifter) i DataHub.
 | EL | Elforsyningsloven § 31, stk. 3, jf. § 31, stk. 2 |
| 3 | Stamdataansvaret indebærer, at den pågældende aktør skal indsamle, indmelde og vedligeholde stamdata i DataHub i henhold til lovgivningen og Energinets forskrifter.Stamdataansvaret indebærer desuden, at den ansvarlige aktør har ansvaret for, på anmodning fra Energinet, at fremlægge den fornødne dokumentation for rigtigheden af de stamdata, som aktøren jf. kapitel 4 registrerer i DataHub. Den stamdataansvarlige aktør skal opdatere stamdata samme dag eller 1. arbejdsdag efter ændringen træder i kraft hos aktøren. Når DataHub har modtaget stamdataopdateringer, videresendes disse senest 1 time efter modtagelsen til de relevante modtagere heraf-. **(…)****Netvirksomheden** er ansvarlig for alle målepunktsrelaterede stamdata for de målepunkter, som netvirksomheden er måleansvarlige for, jf. Forskrift D1: Afregningsmåling. Netvirksomheden er herudover stamdataansvarlig for hovedparten af engrosrelaterede stamdata. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til, at: * Indsamle alle stamdata i forbindelse med nettilslutning af nye anlæg.
* Indsende afbrydelse og gentilslutning samt nedlæggelse af målepunkter til DataHub.
* Indsende og vedligeholde alle målepunktsrelaterede stamdata, herunder målernumre, målepunktadresser, type af målepunkter, afregningsformer, aflæsningsformer, estimeret årsforbrug mv. pr. målepunkt til DataHub.
* Oprette og vedligeholde prislister for egne nettariffer, abonnementer og gebyrer i DataHub.
* Vedligeholde tilknytninger pr. målepunkt for egne nettariffer, abonnementer og gebyrer pr. målepunkt.
* Indberette eventuelle ændringer i tilknytninger af elafgifter til Energinet. Energinet indsender opdateringen i DataHub på målepunkter, hvor ansvaret for vedligehold på målepunktet påhviler netvirksomheden.
* Via beskrivelsen for priselementet meddele, hvis tariffen indgår i et forsøg med fleksibel tariffering.
 | NV | Elforsyningsloven § 86, stk. 1, og § 85 c, stk. 1, jf. § 22, stk. 3 |
| 3.1 | Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer – med undtagelse af CPR-nr., som ikke vises eller medtages i udtræk fra DataHub. Som minimum skal denne kontrol udføres på følgende måde:1. Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter[[10]](#footnote-12) uanset mængden af data for den pågældende aktør.
2. Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse mellem data i aktørens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i de systemer, idet aktøren genfremsender alle data, der ikke er identiske.

Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata relateret til alle aktørens målepunkter hver måned.Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet redegøre for, og i nødvendigt omfang dokumentere, egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub og data i aktørens egne systemer. Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, skal denne gøre dataejer opmærksom på forholdet, således at det kan rettes i DataHub. Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er tale om korrektioner, som har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, eksempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske priser for engrosrelaterede stamdata (abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt.  | EL | Elforsyningsloven § 31, stk. 3, jf. § 31, stk. 2 |
| 3.1 | Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt lave en kontrol af, om de aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer – med undtagelse af CPR-nr., som ikke vises eller medtages i udtræk fra DataHub. Som minimum skal denne kontrol udføres på følgende måde:1. Der skal månedligt udtages en tilfældig stikprøve på mindst 400 aktuelle målepunkter[[11]](#footnote-13) uanset mængden af data for den pågældende aktør.
2. Hvis hele stikprøven er fejlfri, foretages der ikke yderligere. Hvis der er uoverensstemmelse mellem data i aktørens eget system og DataHub, skal aktøren kontrollere samtlige data i de systemer, idet aktøren genfremsender alle data, der ikke er identiske.

Elleverandøren og netvirksomheden kan i alle tilfælde vælge at kontrollere samtlige stamdata relateret til alle aktørens målepunkter hver måned.Elleverandøren og netvirksomheden skal på anmodning fra Energinet redegøre for, og i nødvendigt omfang dokumentere, egenkontrollen og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub og data i aktørens egne systemer. Såfremt en aktør er opmærksom på ukorrekte data, skal denne gøre dataejer opmærksom på forholdet, således at det kan rettes i DataHub. Hvis der konstateres fejl i historiske data, skal rettelser kun indmeldes i DataHub, hvis der er tale om korrektioner, som har konsekvenser i afregningen overfor kunden eller aktøren, eksempelvis hvis der konstateres åbenlyse fejl i historiske priser for engrosrelaterede stamdata (abonnementer, gebyrer og tariffer) eller tilknytninger heraf pr. målepunkt.  | NV | Elforsyningsloven § 86, stk. 1, og § 85 c, stk. 1, jf. § 22, stk. 3 |
| 4.14.2 | Elleverandøren er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.1 og 4.2 listede stamdatafelter vedr. kunden | EL | Elforsyningsloven § 31, stk. 3, jf. § 31, stk. 2 |
| 4.3 | Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.3 listede stamdatafelter vedr. målepunktet med undtagelse af balanceansvarlig ID, elleverandør ID | NV | Elforsyningsloven § 86, stk. 1, og § 85 c, stk. 1 jf. § 22, stk. 3 |
| 4.3 | Elleverandøren er ansvarlig for at vedligeholde stamdatafelterne balanceansvarlig ID og elleverandør ID | EL | Elforsyningsloven § 31, stk. 3, jf. § 31, stk. 2 |
| 4.4 | Elleverandøren er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.4 listede stamdatafelter vedr. kontaktadresser | EL | Elforsyningsloven § 31, stk. 3, jf. § 31, stk. 2 |
| 4.4 | Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.4 listede stamdatafelter vedr. målepunktsadresser | NV | Elforsyningsloven § 86, stk. 1, og § 85 c, stk. 1, jf. § 22, stk. 3 |
| 4.5 | Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.5 listede stamdatafelter vedr. engrosrelaterede stamdata | NV | Elforsyningsloven § 31, stk. 3, jf. § 31, stk. 2 |
| 4.6 | Netvirksomheden er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.6 listede stamdatafelter vedr. måledata | NV | Elforsyningsloven § 86, stk. 1, og § 85 c, stk. 1, jf. § 22, stk. 3 |
|  |  |  |  |
| 4.7 | Aktøren hhv. måleoperatøren er ansvarlig for at vedligeholde de i kapitel 4.7 listede stamdatafelter vedr. egne stamdata | NVELBAMåleoperatør | Elforsyningsloven § 31, stk. 3, jf. § 31, stk. 2 |

**OVERSIGT 2: Sanktionering af forpligtelser for aktører i øvrigt i relation til anvendelse af forskriften**

Ingen forpligtelser på oversigt 2.

1. BEK. nr. 891 af 17. august 2011 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet mv. [↑](#footnote-ref-2)
2. LBK. nr. 418 af 25. april 2016 om lov om elforsyning med senere ændringer. [↑](#footnote-ref-3)
3. BEK. nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinets metoder for fastsættelse af tariffer m.v. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Beskyttet adresse er tidligere kendt som hemmelig adresse. [↑](#footnote-ref-7)
7. Bekendtgørelse 271 af 13/04/2018 [↑](#footnote-ref-8)
8. Jf. Elforsyningsloven § 72,b, stk. 1 krav om at videreføre netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser uændret til forbrugeren. [↑](#footnote-ref-9)
9. Jf. Elforsyningsloven § 72,b, stk. 1 krav om at videreføre netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser uændret til forbrugeren. [↑](#footnote-ref-10)
10. Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. [↑](#footnote-ref-12)
11. Hvis aktøren er stamdataansvarlig for færre en 400 målepunkter skal stikprøven omfatte alle aktørens målepunkter. [↑](#footnote-ref-13)